*post output, step=2
*output, field
*node output, nset=lhs
u, por
*element output, elset=oute
s, sat, voidr