*HEADING
EB2IGXS8: VERIFICATION OF NORMAL DEFINITIONS OF BEAMS AND SHELLS  [B22H]
*NODE
*ELEMENT,TYPE=B22H, ELSET=EALL
*BEAM GENERAL SECTION, SECTION=GENERAL, ELSET=EALL
 0.25, 1.0E6, 0.0, 1.0E6, 0.010416667
 0.0, 0.0, -1.0
 30.0E6, 15.0E6
*TRANSVERSE SHEAR STIFFNESS
2.4519E6,2.4519E6
*BOUNDARY
 1, 1,2
 1, 6
 5, 2
*STEP,PERTURBATION
*STATIC
*CLOAD
 5,1, 25.0
*EL PRINT
 SF,
 COORD,
 ENER,
*END STEP