*HEADING
EB2IJXDI: *DSLOAD AND *TEMPERATURE FOR STRESS-DISPLACEMENT ELEMENTS  [B22H]
*NODE,NSET=ALL
*ELEMENT,TYPE=B22H, ELSET=EALL
*surface, NAME=TOP
 1,SPOS
*surface, NAME=BOT
 1,SNEG
*BEAM GENERAL SECTION,SECTION=HEX,DENSITY=0.16667, ELSET=EALL
2., .02
0., 0., -1.
3.E6, 1.1538E6, .0001
*INITIAL CONDITIONS,TYPE=TEMPERATURE
 ALL, -10., 0.
*BOUNDARY
ALL,1,2
ALL,6
*STEP,PERTURBATION
*STATIC
*DSLOAD
 BOT, P, -2000.
*OUTPUT,HISTORY,FREQUENCY=1
*ENERGY OUTPUT
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
 RF,
*EL PRINT,FREQ=0
*NODE PRINT
 RF,
*END STEP
*STEP
*STATIC
*TEMPERATURE,OP=NEW
 ALL, 20., 5.8070296
*OUTPUT,HISTORY,FREQUENCY=1
*ENERGY OUTPUT
*OUTPUT,FIELD
*ELEMENT OUTPUT
 SF,
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
 RF,
*EL PRINT
 SF,
*NODE PRINT
 RF,
*END STEP
*STEP
*STATIC
*BOUNDARY,OP=NEW
1,1,2
1,6
*TEMPERATURE,OP=MOD
*OUTPUT,HISTORY,FREQUENCY=1
*ENERGY OUTPUT
*OUTPUT,FIELD
*ELEMENT OUTPUT
 SE,
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
 U,
*EL PRINT,FREQ=0
*NODE PRINT
 U,
*END STEP