*EL PRINT
 SF,
 SE,
*EL PRINT,POSITION=NODES
 SF,
 SE,
*EL PRINT,POSITION=AVERAGED AT NODES
 SF,
 SE,
*EL PRINT,POSITION=CENTROID
 SF,
 SE,
*OUTPUT,FIELD
*ELEMENT OUTPUT
SF,
SE,
*ELEMENT OUTPUT, POSITION=NODES
SF,
SE,
*ELEMENT OUTPUT, POSITION=CENTROID
SF,
SE,
*OUTPUT,HISTORY,FREQ=0
*NODE PRINT,FREQ=0