*HEADING
: SHEAR FLEXIBLE BEAMS AND SHELLS - I  [S8R5]
*PREPRINT,ECHO=YES,HISTORY=NO,MODEL=NO
*NODE
*ELEMENT,TYPE=S8R5, ELSET=EALL
*SHELL GENERAL SECTION, ELSET=EALL
1.5E7,  0.,  1.5E7,  0.,  0.,  2.4519E6,  0.,  0.
0.,  3.E13,  0.,  0.,  0.,  0., 3.E13,  0.
0.,  0.,  0.,  0.,  9.8076E12
*TRANSVERSE SHEAR STIFFNESS
5.7692E6,5.7692E6
*BOUNDARY
 1,4,6
 4,4,6
 8,4,6
 2,1,3
 3,1,3
 6,1,3
*STEP,PERTURBATION
*STATIC
*CLOAD
 1,1,  4.1667
 4,1,  4.1667
 8,1,  16.667
 1,3,  4.1667
 4,3,  4.1667
 8,3,  16.667
*OUTPUT,FIELD
*ELEMENT OUTPUT
COORD,
SF,
*OUTPUT,HISTORY,FREQUENCY=1
*ENERGY OUTPUT,VARIABLE=PRESELECT
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
U,COORD
*NODE PRINT,FREQ=0
*EL PRINT
 COORD,
 SF,
*END STEP