** : symmetric transfer from base problem: pca3shrev1
*heading
 FEATURE TESTED : *SYMMETRIC MODEL GENERATION
 ELEMENT TESTED : CAX3H ---> C3D6H
*symmetric model generation,revolve,tol=0.001
*symmetric results transfer,step=1,inc=1
*transform, nset=nall, type=c
*elset, elset=part,gen
*elset, elset=part, gen
*nset, nset=part, gen
*nset, nset=part,gen
*step,nlgeom
*static
1.0,1.0
*boundary
n1,1,1
n1,3,3
n4,1,1
n4,3,3
n2,3,3
n3,3,3
n7,1,1
n9,1,1
nhoop,2,2
rig,1,1
rig,4,6
rig,3,3,-0.1
*nodeprint, f=1
u,
rf,
*el print, f=1
s,
e,
mises,
*contact print
*file format, zeroinc
*nodefile, nset=part, f=1
u,
rf,
*OUTPUT,FIELD,FREQ=1
*NODE OUTPUT,nset=part
u,
rf,
*el file, elset=part, f=1
s,
e,
*OUTPUT,FIELD,FREQ=1
*ELEMENT OUTPUT,elset=part
s,
e,
*contact file
*OUTPUT,FIELD
*CONTACT OUTPUT,VARIABLE=PRESELECT
*endstep