*HEADING
 2D Draw bending problem for Numisheet'93
 Mild steel, 2.45kN blankholder force
*IMPORT,STEP=2,INT=1,STATE=YES, UPDATE=YES
 BLANK,
*IMPORT NSET
 BLANK,
*BOUNDARY
 BLANK,2,2
 BLANK, 4,4
 BLANK, 6,6
 900000001,1,6
 900001001,1,6
*RESTART,WRITE,FREQ=1
**
*STEP,NLGEOM,INC=50
*STATIC
 0.1,1.
** *NODE FILE,FREQ=1
**  U,
*PRINT,FREQ=1
*NODE PRINT,FREQ=50
 U,
 RF,
*EL PRINT,FREQ=0
*END STEP