*HEADING
 Transfer from Standard to Standard : elastic+plastic
 - Second Standard analysis
*IMPORT,UPDATE=NO,STATE=NO,STEP=1
ONE,
*RESTART, WRITE
*FILE FORMAT,ZERO INC
*STEP,NLGEOM
*STATIC
0.1,1.0
*OUTPUT,FIELD,VARIABLE=PRESELECT,FREQ=50
*ELEMENT OUTPUT
S,
EE,
PE,
*NODE OUTPUT
COORD
*CLOAD,OP=NEW
*BOUNDARY,OP=NEW
1,1,2
2,1,2
DISP,2,2
*ENDSTEP
*STEP,NLGEOM
*STATIC
0.1,1.0
*BOUNDARY
1,1,2
2,1,2
DISP,2,2
*CLOAD
DISP,1,1.E8
*EL FILE
S,
EE,
LE,
PE,
*NODE FILE
COORD,
*END STEP