*HEADING
 Transfer from Standard to Standard : Test for S4R element
 - shear test
 - with orientation
*IMPORT,STEP=1,UPDATE=YES,STATE=YES
 SHELL,
*IMPORT NSET
 ALL,
*RESTART, WRITE, FREQ=100
**
*FILE FORMAT, ZERO INCREMENT
*STEP,NLGEOM,INC=50
*STATIC
 0.1, 1.
*BOUNDARY
 ALL, 3,3
 ALL, 6,6
 1, 1,2
 2, 1,2
 3, 2,2
 4, 2,2
 3, 1, 1, 0.1
 4, 1, 1, 0.1
*EL PRINT,FREQ=100
 S,
 E,
 STH,
*NODE PRINT,FREQ=100
 U,
*EL FILE, DIRECTIONS=YES
S,LE
SE,
SF,
STH,
*NODE FILE
 COORD,
*OUTPUT,HISTORY,VARIABLE=PRESELECT
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
 COORD,
*ELEMENT OUTPUT
S,PE,PEEQ
*END STEP