*HEADING
 UMAT - MISES PLASTICITY, UNIAXIAL TENSION TEST, C3D8 ---
*NODE,NSET=ALLN
*NODE,NSET=ALLN1
*ELEMENT,TYPE=C3D8,ELSET=ALLE
*ELEMENT,TYPE=C3D8,ELSET=ALLE1
*SOLID SECTION,ELSET=ALLE,MATERIAL=ALLE
*SOLID SECTION,ELSET=ALLE1,MATERIAL=ALLE1
*MATERIAL,NAME=ALLE
*USER MATERIAL,CONSTANTS=8
*DEPVAR
*MATERIAL,NAME=ALLE1
*USER MATERIAL,CONSTANTS=8,UNSYMM,TYPE=MECHANICAL
*DEPVAR
*BOUNDARY
1,PINNED
2,2
5,2
6,2
4,1
5,1
8,1
2,3
3,3
11,PINNED
*STEP,NLGEOM,INC=20
*STATIC,DIRECT
1.,20.
*BOUNDARY
7,3,,.004
5,3,,.004
6,3,,.004
8,3,,.004
*EL PRINT
S,
SINV,
E,
EE,
SDV,
*NODE PRINT
U,RF
*EL FILE,FREQ=10
S,E,SDV
*END STEP
*STEP,NLGEOM,INC=20,UNSYMM=YES
*STATIC,DIRECT
1.,20.
*BOUNDARY
17,3,,.004
15,3,,.004
16,3,,.004
18,3,,.004
*END STEP