*Parameter
 CsArea=1.002
 YoungsMod=2.1E5
 PoissonRatio=0.0
 Density=7200.0
**------------------------------------------------
*Node
*Nset, Nset=LeftNode2
*Nset, Nset=RightNode2
*Nset, Nset=qa_test_RightNode2
*Element, Type=T3D2, Elset=AllElements2
*Solid section, Elset=AllElements2, material=elas
 <CsArea>,
*Boundary
 LeftNode2, 1, 3, 0.0
 RightNode2, 2, 3, 0.0
*Amplitude, Name=LoadAmp2, Definition=User, Variables=2
**------------------------------------------------
*Material, name=elas
*Elastic
 <YoungsMod>, <PoissonRatio>
*Density
 <Density>,
**------------------------------------------------
*Step,Nlgeom=Yes
*Dynamic, Explicit, DIRECT
0.001 , 1.0
*Variable Mass Scaling, type=below min, Dt=2.0e-3, freq=1
*Boundary,type=displacement, Amplitude=LoadAmp2
 RightNode2, 1,1, 1.0
*Output, Field, Var=Preselect
*Output, History, Freq=1
*Node Output, Nset=RightNode2
 U1, V1, A1, RF1
*node output, nset=qa_test_RightNode2
 u1,
*End Step