*HEADING
 Transfer from Standard to Explicit : hyperfoam
 - Standard analysis
 [references sx_x_cps6m_hfoam]
*IMPORT,UPDATE=NO,STATE=YES
ELALL,
*RESTART, WRITE
**
** step#1
**
*STEP,NLGEOM
*STATIC
.1,1.
*BOUNDARY
FIX1,1,1
FIX2,2,2
DISP, 1,1,-0.7
*ENERGY PRINT
*EL PRINT
S,
E,
*NODE PRINT
U,RF
*OUTPUT,HISTORY,VARIABLE=PRESELECT
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
 COORD,
*ELEMENT OUTPUT
S,LE,PE,PEEQ
*END STEP