*HEADING
 Transfer from Explicit to Standard : Test for S4R element
 - Springback analysis
 - bending test for offset parameter
*IMPORT,STEP=1,INT=2,UPDATE=YES,STATE=NO
 SHELL,
*RESTART,FREQ=2,WRITE
**
*STEP,NLGEOM,INC=50
*STATIC
 0.5, 1.
*CONTROLS, PARAMETERS=FIELD, FIELD=DISPLACEMENT
 ,1.0,,1.,
*CONTROLS, PARAMETERS=FIELD, FIELD=ROTATION
 ,1.0,,10.,
*BOUNDARY
1, 1, 6
2, 1, 6
3, 4, 6
4, 4, 6
*Output, Field
*Node Output
U
*Element Output
E
*EL PRINT,FREQ=0
*NODE PRINT,FREQ=0
*END STEP