*HEADING
 Transfer from Explicit to Standard : Test for T3D2 element
 - Springback analysis
 - tension test
*IMPORT,STEP=1,INT=2,UPDATE=NO,STATE=YES
 TRUSS,
*IMPORT NSET
 ALL,
***MATERIAL,NAME=STEEL
***ELASTIC
** 200.E9, 0.3
***DENSITY
** 1000.
*BOUNDARY
ALL,3,3
 1, 1,2
 2, 2,2
*RESTART,FREQ=2,WRITE
**
*STEP,NLGEOM,INC=50
*STATIC
 0.1, 1.
*CONTROLS, PARAMETERS=FIELD, FIELD=DISPLACEMENT
 ,,,10.,
*PRINT,FREQ=1
*EL PRINT,FREQ=10
 S,
 E,
 PEEQ,
*NODE PRINT,FREQ=10
 U,
 COORD,
 RF,
*OUTPUT,HISTORY,VARIABLE=PRESELECT
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
 COORD,
*ELEMENT OUTPUT
S,LE,PE,PEEQ
*END STEP