*IMPORT, UPDATE=YES, STATE=NO, STEP=1
C3D8R,CPE4R,CPS4R,S4R,M3D4R,CAX4R,SAX1,T3D2,B31
*NSET, NSET=BOTTOM
*NSET, NSET=TOP
*BOUNDARY
BOTTOM,1,6
TOP,2,6
*BOUNDARY
1,1,3
2,2,3
3,3,3
4,1,1
4,3,3
5,1,2
6,2,2
8,1,1
S4R,4,6
B31,4,6
SAX1,3,6
*AMPLITUDE, NAME=RELAXATION, TIME=TOTAL TIME
0., 0., 2.0, 0.2, 20.0, 0.2
*STEP, NLGEOM
*VISCO, CETOL=0.1
1.,15.,1.,5.
*BOUNDARY, AMPLITUDE=RELAXATION
3,2,2,1.0
4,2,2,1.0
7,2,2,1.0
8,2,2,1.0
13,2,2,1.0
14,2,2,1.0
23,2,2,1.0
24,2,2,1.0
TOP,1,1,1.0
*RESTART, WRITE, FREQ=1
*NSET, NSET=QA_TEST_NSET
C3D8R,CPE4R,CPS4R,S4R,M3D4R,B31,CAX4R,SAX1,T3D2
*ELSET, ELSET=QA_TEST_ELSET
C3D8R,CPE4R,CPS4R,S4R,M3D4R,B31,CAX4R,SAX1,T3D2
*OUTPUT, FIELD
*NODE OUTPUT
U,V,RF
*ELEMENT OUTPUT
S,LE,CE
*OUTPUT, HISTORY
*ELEMENT OUTPUT, ELSET=QA_TEST_ELSET
S,LE,CE
*ENERGY OUTPUT
ALLAE,ALLWK,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD,ETOTAL
*ENERGY OUTPUT, ELSET=C3D8R
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*ENERGY OUTPUT, ELSET=CPE4R
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*ENERGY OUTPUT, ELSET=CPS4R
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*ENERGY OUTPUT, ELSET=S4R
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*ENERGY OUTPUT, ELSET=M3D4R
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*ENERGY OUTPUT, ELSET=CAX4R
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*ENERGY OUTPUT, ELSET=SAX1
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*ENERGY OUTPUT, ELSET=B31
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*ENERGY OUTPUT, ELSET=T3D2
ALLAE,ALLKE,ALLIE,ALLSE,ALLCD,ALLVD
*END STEP