*HEADING
EB2JFXSD: CIRCULAR GENERAL SECTION (*TRANSFORM)  [B23H]
*NODE
*NGEN,NSET=ALL
*TRANSFORM,TYPE=R,NSET=ALL
*ELEMENT,TYPE=B23H, ELSET=EALL
*ELSET, ELSET=FOUR
*BEAM GENERAL SECTION,SECTION=CIRC, ELSET=EALL
2.,
0., 0., -1.
3.E6, 1.1538E6, .0001
*BOUNDARY
1, 1, 2
1, 6
*STEP,PERTURBATION
*STATIC
*CLOAD
11,2,25.
*EL PRINT
SF,
*NODE PRINT, GLOBAL=YES
 U,COORD
*NODE PRINT, GLOBAL=NO
 U,COORD
*END STEP