*HEADING
EB2JSSSD: TRAPEZOIDAL GENERAL SECTION  (2x2 CROSS SECTION)  [B23H]
*NODE
*NGEN,NSET=ALL
*ELEMENT,TYPE=B23H, ELSET=EALL
*ELSET, ELSET=FOUR
*BEAM GENERAL SECTION,SECTION=TRAPEZOID, ELSET=EALL
2., 2., 2., 1.
0., 0., -1.
3.E6, 1.1538E6, .001
*SECTION POINTS
*BOUNDARY
1, 1, 2
1, 6
*STEP,PERTURBATION
*STATIC
*CLOAD
11,2,25.
*EL PRINT
SF,
*EL PRINT
S,E
*NODE PRINT
 U,COORD
*END STEP