*HEADING
EB3JFXSD: CIRCULAR GENERAL SECTION (*TRANSFORM,NORMAL DEFINED "NEAR")  [B33H]
*NODE
*NGEN,NSET=ALL
*TRANSFORM,TYPE=R,NSET=ALL
*ELEMENT,TYPE=B33H, ELSET=EALL
*ELSET,ELSET=FOUR
*BEAM GENERAL SECTION,SECTION=CIRC, ELSET=EALL
 2.,
-.25, 1.0, -.433
3.E6, 1.1538E6, .0001
*BOUNDARY
1, 1, 6
*STEP,PERTURBATION
*STATIC
*CLOAD
11,2,25.
*EL PRINT
SF,
*NODE PRINT, GLOBAL=YES
 U,COORD
*NODE PRINT, GLOBAL=NO
 U,COORD
*END STEP
*STEP,PERTURBATION
*STATIC
*CLOAD
11,4,25.
*END STEP