*HEADING
EB3JGXS8: VERIFICATION OF NORMAL DEFINITIONS OF BEAMS AND SHELLS  [B33H]
*NODE
*ELEMENT,TYPE=B33H,ELSET=LMNT1
*BEAM GENERAL SECTION, SECTION=GENERAL,ELSET=LMNT1
 .25, 5.208E-3, 0.0, 5.208E-3, 0.010416667
 0.0, 0.0, -1.0
 30.0E6, 15.0E6
*ELEMENT,TYPE=B33H,ELSET=LMNT2
*BEAM GENERAL SECTION, SECTION=GENERAL,ELSET=LMNT2
 .25, 1.0E-6, 0.0, 1.0E-6, 0.010416667
 0.0, 0.0, -1.0
 30.0E6, 15.0E6
*BOUNDARY
 1,1,6
 3,2
*STEP,PERTURBATION
*STATIC
*CLOAD
 3,1,  25.0
*EL PRINT
 COORD,
 SF,
 ENER,
*END STEP