*HEADING
*preprint,model=yes,history=yes
*SYMMETRIC MODEL GENERATION,PERIODIC,ELEMENT=300,NODE=800,periodic=variable
syma1,symb1
syma2,symb2
syma3,symb3
syma4,symb4
*SYMMETRIC RESULTS TRANSFER, STEP=1, INC=4
*BOUNDARY
bot,1,3
padboun,1,1
padboun,2,2
left,1,2
right,1,2
*TRANSFORM,NSET=NALL,TYPE=C
*STEP,nlgeom
*STATIC
0.1,1
*dload
pad,p2,100
*output,history,freq=999
*element output,elset=print
mises,
*END STEP